nanoCAD комплект Землеустройство
Описание продукта
Комплект специализированных решений на Платформе nanoCAD для автоматизации проектно-изыскательских работ: создания цифровых моделей рельефа, оформления топографических планов, проектирования инженерных коммуникаций и линейно-протяженных объектов
Задачи
· Совместная работа изыскателей и проектировщиков в рамках единой базы проекта
· Создание, редактирование и анализ цифровых моделей рельефа (ЦМР) по данным из различных источников
· Создание и оформление топографических планов в соответствии с российскими нормативными документами
· Подготовка и создание генпланов объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС)
· Выполнение расчетов, связанных с объемами земляных масс и вертикальной планировкой территории
· Проектирование внешних инженерных коммуникаций: подземных и наземных сетей, трубопроводов
· Проектирование линейно-протяженных объектов: дорог, трасс, инфраструктуры – с планом, профилем и поперечными сечениями
· Оформление инженерно-геологических разрезов, колонок и сопровождающей документации
· Формирование выходных данных информационной модели поверхности и коммуникаций

Преимущества
· Экономия до 45% на лицензиях
Стоимость nanoCAD комплект Землеустройство значительно ниже, чем при покупке каждого продукта по отдельности
· Оформление по российским стандартам
Инструменты нормативного оформления проектной документации: ГОСТ 21.508-93, ГОСТ Р 21.101-2020, требования российских регуляторов
· Открытые базы данных
Встроенные библиотеки условных топографических знаков, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и инженерных коммуникаций, открытые для редактирования

Ключевые возможности
Единое информационное пространство проекта
Специализированный Менеджер проектов nanoCAD GeoniCS аккумулирует в одной точке все чертежи, объекты, расчеты и данные. Изыскатели и проектировщики работают в рамках единой согласованной базы, исключая ошибки рассогласования данных между смежниками

Согласованность чертежей и вычислений
Модели рельефа, трассы, профили и сети образуют единый связанный объект. При изменении геометрии все связанные ведомости, расчеты объемов земляных масс и расчетные таблицы автоматически обновляются в реальном времени

Автоматическое формирование проектной документации
Программный комплекс автоматически формирует широкий спектр выходных документов: топографические планы, разбивочные чертежи, ведомости объемов работ, инженерно-геологические разрезы и колонки, сводные планы инженерных сетей – строго по требованиям российских ГОСТ

nanoCAD комплект Землеустройство включает в себя следующие решения на базе Платформы nanoCAD
Платформа nanoCAD (конфигурация Pro)
nanoCAD GeoniCS
nanoCAD Землеустройство

